	Tabulka poruch tempomatu Tatry 613 speciál

	Při aktivaci spínače tempomatu nesvítí ani neproblikne kontrolka ve spínačí  
	1)odšroubovat kryt (táhlo)spínače zkontrolovat popřípadě vyměnit žárovičku

2)překontrolovat pomocí zkoušečky pojistku č.1 popřípadě vyměnit !

3)zapnout klíček tempomat je aktivní pouze se zapnutým klíčkem !!!!!!

	Při aktivaci spínače tempomatu kontrolka problikne ale při jízdě nezůstane rozsvícená (tempovat není aktivní)
	1)poslechem při aktivaci tempomatu výrazně (cvaká) relé pokud ne skontrolovat zapojení relé relé !popřípadě vyměnit ! (relé je standardní fav.a jiné )reléje umístěno na šroubu držáku tempomatu 
2)překontrolovat relé. na kontaktu č.30 musí být napětí 12 V  .dohledat přerušení!!

3) odpojit jednotku tempomatu  na dutince č.3 musí být napětí 12 V dohledat přerušení!!



	Při aktivaci spínače tempomatu kontrolka  svítí ale tempomat při jízdě nefunguje
	1)kontrolka spínače funguje zároveň jako vnitřní kontrola jednotky tempomatu pokud při sešlápnutí pedálu brzdy kontrolka nezhasne je vadný spínač brzdy tento spínač není nutno prozvánět ! při správném zapojení a sešlápnutí pedálu brzdy musí svítit oboje zadní brzdová světla pokud ne vyměníme příslušný spínač brzdy!! (spínače jsou na straně řidiče v předním kufru) 
2) pokud svítí oboje brzdová světla a dráty spínačů nejsou nějak proskratována (amatérsky) zkontrolujeme spínač(rozpínač)pedálu spojky(je umístěn přímo u pedálu) na rozpínačí jsou dva dráty červený a bílí při sešlápnutí brzdového pedálu na červeném drátu naměříme 12V (prosvítíme kontrolkou) pokud kontrolka nesvítí proměříme kabelový svazek ! 

3)na bílém kabelu rozspínače spojky při sešlápnutí brzdového pedálu naměříme 12V (prosvítíme Kontrolkou) pokud na bílém kabelu nenaměříme 12V vyměníme rozspínač spojky !!

4)vyvěsíme zadní nápravu nastartujeme motor zařadíme dvojku! Pozorujeme rychloměr pokud ručička rychloměru nepracuje je vadný snímač na převodovce vyměníme!(snímač rychloměru slouží i pro tempovat) 

5)vyvěsíme zadní nápravu nastartujeme motor zařadíme dvojku! Pozorujeme rychloměr pokud pracuje a kontrolka spínače tempomatu svítí ale tempovat nepracuje pozorujeme ovladač plynu pokud při zmňeně rychlosti nejeví známky ovládání  zkontrolujeme kabeláž,přívod tlakové hadice popřípadě vyměníme!

UPOZORNĚŇÏ !!!!!  ovladač plynu pracuje na principu vzduchového mněchýře proto táhlo nepřemáhejte dojde ke zničení!!!!          


